
# 修改记录

1. 增加PPS\_WORK参数，用于卫星模块取掉，接上pps做参考的使用，

当卫星模块接口上使用pps接入作为参考源的时候，PPS\_WORK 参数设置为1

当卫星模块接口使用卫星天线接入作为参考源的时候，PPS\_WORK 参数设置为0

该参数再comm\_sys.cfg 文件中，如



软件版本升级为V0.11

2，更新log.c和log.h,修改为行数到达一定阶段自动更新新文件

Ntpd启动以来libcrypto.so.1.1 ,需要将该库拷贝到/lib目录下，以防有时候NTPD启动失败

软件版本升级为V0.12

3，修改Get\_Pps\_Rb\_PhaseOffset 函数

版本升级为V0.13

3，

整体架构与尝试修改死机问题

版本升级为V0.14

4

尝试修改死机问题-，保护接收lcd，大于buffer即不再接收，避免越界

版本升级为V0.15